|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **外设** | **引脚** | **用途** |
| ADC\_IN8 | PB0 | 测量电池电压 |
| TIM3 |  | 产生时基、实现mdelay、触发ADC转换 |
| USART1 | TX PA9/RX PA10 | 与电脑上位机通信，打印调试信息 |
|  |  |  |
|  |  |  |